Памятка: CompositeMechPredict Lite
Прогноз механических свойств композитов на основе PP, PE, rPP
Запуск. Откройте файл CompositeMechPredict-Lite.html двойным щелчком. Он откроется в браузере, интернет не нужен.
Прогноз
1. Матрица: выберите PP, PE или rPP.
1. «+ Добавка»: выберите материал и введите содержание в мас.%. Остаток до 100 % займёт матрица.
1. Укажите температуру и скорость шнека. ПТР и плотность можно не заполнять.
1. «Рассчитать»: справа появятся 8 свойств, диапазон 95 %, сравнение с чистой матрицей, плотность и стоимость.
1. «Скопировать результат»: переносит цифры в отчёт или письмо.
Подбор рецептуры
1. Цели: отметьте нужные свойства и задайте мин. и/или макс. Пустое поле означает, что граница не задана.
1. При необходимости ограничьте матрицы, добавки, сумму добавок, стоимость и температуру.
1. «Подобрать рецептуры»: выберите вариант. Для каждого показаны попадание в цели, стоимость и компромиссы.
1. «Открыть в прогнозе»: переносит рецептуру на первую вкладку и считает её.
Что важно помнить
1. Сумма добавок должна быть меньше 100 %.
1. Волокна и наноглину используйте вместе с PP-g-MAH или MAPP, иначе страница выдаст предупреждение (они работают только с PP и rPP).
1. Последняя введённая рецептура запоминается в этом браузере.
